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IBG.271.10.2018.PN

na „Budowę i wyposażenie PSZOK w miejscowości 
Wybudowanie Łasińskie gmina Łasin 
– Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi PSZOK.”
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU
DLA CZĘŚCI I

	Lp.
	Parametry:

	Ciągnik rolniczy

	

	1.
	Firma/marka ……………………

	2.
	Silnik o mocy ………………… KM

	3.
	Skrzynia biegów mechaniczna 4-biegowa zsynchronizowana 16/16, 2-stopniowy wzmacniacz momentu, rewers mechaniczny, 40 km/h
	Tak/Nie*

	4.
	Napęd na 4 koła
	Tak/Nie*

	5.
	Tylny Wał Odbioru Mocy 540/1000E obr/min,
	Tak/Nie*

	6.
	Tylny podnośnik sterowany mechanicznie o udźwigu 4200 kg
	Tak/Nie*

	7.
	Kabina komfortowa z ogrzewaniem i klimatyzacją
	Tak/Nie*

	8.
	Radio
	Tak/Nie*

	9.
	Siedzenie amortyzowane pneumatycznie
	Tak/Nie*

	10.
	III sekcje hydrauliki zewnętrznej
	Tak/Nie*

	11.
	Zaczep dolny i górny transportowy
	Tak/Nie*

	12.
	Przedni TUZ
	Tak/Nie*

	13.
	Koła przednie 13,6 R24
	Tak/Nie*

	14.
	Koła tylne 18,4 R34
	Tak/Nie*

	15. 
	Norma emisji spalin minimum Euro Stage IV
	           Euro Stage ……….

	Przyczepa



	1.
	Firma/marka ……………………

	2.
	Ładowność 8000 kg
	Tak/Nie*

	3.
	2-osiowa
	Tak/Nie*

	4.
	Ogumienie 400/60 – 15,5
	Tak/Nie*

	5.
	Wywrót trójstronny
	Tak/Nie*

	6.
	Wymiary gabarytowe (długość/szerokość) 4400/2190 mm
	Tak/Nie*

	7.
	Wysokość skrzyni 500 mm + nadstawki siatkowe 1000 mm,
	Tak/Nie*

	8.
	Zawieszenie resory paraboliczne
	Tak/Nie*

	9.
	Masa własna 2900 kg
	Tak/Nie*

	10. 
	Zaczep tylny manualny, amortyzowany
	Tak/Nie*

	11.
	Pomost roboczy
	Tak/Nie*

	Ładowacz czołowy



	1.
	Firma/marka ……………………

	2.
	Udźwig szacowany 1600 kg
	Tak/Nie*

	3.
	Ładowacz 3-sekcyjny
	Tak/Nie*

	4.
	Joystick
	Tak/Nie*

	5.
	Euroramka
	Tak/Nie*

	6.
	Łyżka o szerokości 2,2 m
	Tak/Nie*

	7.
	Pług do śniegu V (wersja wzmacniana)
	Tak/Nie*

	8.
	Widły do palet
	Tak/Nie*

	9.
	Elementy mocujące do ciągnika
	Tak/Nie*

	10.
	Wysokość podnoszenia ok. 3570 mm
	Tak/Nie*

	11.
	Masa ładowacza 530 kg
	Tak/Nie*

	Rębak do gałęzi



	1.
	Firma/marka ……………………

	2.
	Maksymalna średnica gałęzi 13 cm
	Tak/Nie*

	3.
	6 noży tnących
	Tak/Nie*

	4.
	Rura wyrzutowa obracana o 360º
	Tak/Nie*

	5.
	Wykonany ze stali:

- HARDOX typ  500,

lub równoważnej typu …………………………..
	Tak/Nie*

	6.
	Napęd na WOM ciągnika 
	Tak/Nie*

	7.
	Wałek WOMU szerokokątny ze sprzęgłem przeciwciążeniowym
	Tak/Nie*


    * niepotrzebne skreślić, bądź uzupełnić
………… , dnia …………..
                                                                ……………………………         

                                                                                                                                        (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                             w  imieniu Wykonawcy)
Do oferty należy dołączyć prospekty reklamowe i specyfikację techniczną zawierające dane techniczne oferowanych sprzętów zgodnie z niniejszym Załącznikiem.
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